**PREFEITURA MUNICIPAL DE**

**VÁRZEA GRANDE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO**

**MEMORIAL DESCRITIVO**

**ANFITEATRO AO**

**AR LIVRE**

**VARZEA GRANDE – MT**

**2018**

1. **INTRODUÇÃO**

O presente projeto destina-se à orientação para construção do Anfiteatro ao Ar Livre do Centro Ecológico Municipal de Recreação e Lazer “Bernardo Berneck”.

1. **OBJETIVO DO DOCUMENTO**

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto executivo e suas particularidades. Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes do projeto arquitetônico, com suas respectivas sequencia executiva e especificações.

1. **DESCRIÇÃO DO PROJETO/AMBIENTES**

Situado no Município de Várzea Grande - MT.

Local: Av. Julio Campos – Bairro: Água vermelha.

* Palco
* Arquibancadas/Plateia
* Rampa

Área total construída 815,69 m².

1. **ÁREA EXTERNA:**

* Área Gramada e pavimentada conforme projeto.
* Entradas de energia elétrica e água

1. **MATERIAIS E SERVIÇOS:**

**FUNDAÇÕES**

Executadas de acordo com testes de sondagens de reconhecimento do terreno e projeto estrutural.

**ESTRUTURA:**

**IMPERMEABILIZAÇÃO**

A área em contato direto com o solo é revestida com impermeabilizante tipo “neutrol e vedacit na massa” ou similar.

**VEDAÇÕES**

Construção de alvenaria convencional 19x09x29 e com reboco com massa de três cm.

1. **REVESTIMENTO EXTERNO.**

**CALÇADAS:**

Calçadas e corredores laterais em contra-piso.

**FACHADAS FRONTAL, LATERAL DIREITA E ESQUERDA- FACHADA POSTERIOR:**

Ver projeto e seguir as especificações das cores em cada fachada.

1. **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

Serão posicionadas torres de iluminação pelo anfiteatro, de acordo para melhor iluminação do local.

1. **ÁREAS VERDES**

Todas as áreas verdes com grama tipo Esmeralda.

1. **ARQUIBANCADAS/PLATÉIA**

Serão executadas com as medidas de acordo com o projeto, em concreto, com largura de 1,02m divididas com um espaçamento com grama esmeralda com 0,60 cm de largura entre os degraus, espelho com altura de 0,20 cm.

1. **PALCO**

O palco será com uma altura de 0,20 cm do nível do chão, executado em concreto, com detalhe ao fundo de acordo com o projeto.

1. **RAMPA**

A rampa será executada conforme o projeto, de acordo com a NBR 9050 de acessibilidade, com o comprimento de 15m, e inclinação de 8,33%.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
**Msc. ENODES SOARES FERREIRA**

Arquiteto e Urbanista

CAU-MT: A 56.503-2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
**Arq. STEFAYNIE MORAES**

Arquiteta e Urbanista

CAU-MT: 19.8804-2

Várzea Grande, 12 de abril de 2018.